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[image: ]Abschwemmung Reduzieren
Beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel müssen Auflagen in Bezug auf Abschwemmung eingehalten werden. Diese ergeben sich aus den Vorgaben des ökologischen Leistungsnachweis und aus den Auflagen der Zulassung des Pflanzenschutzmittels. Beides wird als Punktesystem dargestellt. 

Wann müssen die Auflagen zur Abschwemmung eingehalten werden?
	Räumliche Gegebenheit
	Punktzahl 

	□ Fliessrichtung zu angrenzende, entwässernde Strasse
	= 1 Punkt (ÖLN)

	□ 100m Abstand zu Gewässern
	= Mind. 1 Punkt[footnoteRef:1] (Zulassung PSM) [1:  1 Punkt automatisch erreicht durch die 6m Pufferstreifen (ÖLN) entlang Gewässern. ] 


Respektive Punktzahl gemäss mittelspezifischen Auflagen Spe3 (1-4 Punkte).



Abschwemmung einhalten, wenn: 

□ über 2% Neigung auf der Parzelle    +      
[image: ] 
(Hangneigung, Swisstopo)

Wie können die Punkte zur Reduktion der Abschwemmung erreicht werden?
Die Massnahmen sind umzusetzen:
pro Parzelle     
vor Pflanzenschutzmittelbehandlung     
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Abbildung 1: Massnahmen und Punktanzahl pro Massnahme zur Reduktion des Abschwemmungsrisikos im Feldbau (Quelle: Agridea).

Hinweis: Die Abbildung des Risikopotentials Abschwemmung in der GELAN-Anwendung ist in Arbeit. 

	Merkblätter Abschwemmung (mit Spezialfällen): 
Agridea 
	Feldbau: 
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	Raumkulturen: 
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Notizbereich: 
	[image: Post-it-Notizen mit einfarbiger Füllung]


























KONTAKT BERATUNG:  
Die INFORAMA Beratung unterstützt Sie bei der Einschätzung von Parzellen und der Umsetzung möglicher Massnahmen auf den Flächen:  

	Aeschbacher Martina  
031 636 12 09 
martina.aeschbacher@be.ch 
Fachbereich Feldbau

	Müller Lukas
031 636 80 73 
lukas.mueller@be.ch 
Fachbereich Feldbau und Raumkulturen



Auskünfte zu Abdrift und Abschwemmung erteilt auch die Fachstelle Pflanzenschutz des Kantons Bern (Tel. +41 31 636 49 10; pflanzenschutz@be.ch). 
		Seite 1/1[image: ]
		Seite 2/1
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Reduktion des Abschwemmungsrisiko, Massnahmen und Anzahl Punkte im Feldbau

Punkte\ Pufferstreifen  Bodenbearbeitung  Massnahmen innerhalb der Parzelle Reduktion der behandelten Fliche
Massnahme
1 - 6m + Querdamme in Dammkulturen + Behandlung auf weniger als 50% der Flache
+ Begrunte Fahrgassen (2.B. Bandspritzung oder
+ Begrnte Streifen in der Parzelle, wo Abschwemmung Teilflachenbehandiung)

entsteht (mind. 3m breit)
Begrunung des Vorgewendes

Untersaat

Mulch- oder Strohsreifen

Bestanbau mit bewachsenen Fahrspuren im Gemisebau

2 - 1om - Streffensaatl  +Bestanbau mit bewachsenen Fahrspuren im Gemisebau  + Einzelpfianzenbehandiung mit
Streffenfrassaat  quer zum Hang Kameraerkennung auf weniger als 25% der
* Mulchsaat Fliche
3 - 20m + Direkisaat + Einzelpflanzenbehandiung mit

Kameraerkennung auf weniger als 10% der
Flache
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INFORAMA

BILDUNGS-, BERATUNGS- UND TAGUNGSZENTRUM
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INFORAMA - WO ZUKUNFT WACHST




